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ГОРОДИЩЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «____»  ____________ 2021 года № ______

	Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области

	


Рассмотрев проект решения Городищенской районной Думы «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области», на основании предписания комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности № 04-20/П от 09.07.2020, статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»",  руководствуясь Уставом Городищенского муниципального района,
Городищенская районная Дума 

 РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Городищенской районной Думы Волгоградской области от 31.10.2017 № 470 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области». 
2. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области в редакции согласно Приложению к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Междуречье».
4. [bookmark: _GoBack] Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 



Председатель Городищенской
районной Думы                                                                                          А.А. Тулупов

Глава Городищенского 
муниципального района                                                                           А.В. Кагитин





Приложение к решению
Городищенской районной Думы 
«_____»_________ 2021 г. № ______
                                                            
[image: ]






[image: \\Никита-пк\общая папка\СОЛОВЬЁВА К\МНГП_Городищенского_района\Исходные_данные\СТП\обл.jpg]




МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
НОВОЖИЗНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 





















Волгоград 2021

СОДЕРЖАНИЕ
	
Введение
	3

	
	

	
1. Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования 
    Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района 
    Волгоградской области

	5

	

2. Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области

	9

	
	

	
3.	Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области
	15

	
	

	
	


























ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, нормативными правовыми актами Городищенского муниципального района Волгоградской области, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области. 
Местные нормативы градостроительного проектирования Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территорий, а также при принятии органами местного самоуправления Городищенского муниципального района Волгоградской области решений о развитии застроенных территорий и подготовке градостроительных планов земельных участков.
 Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются. 
Местные нормативы градостроительного проектирования Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области разработаны с учетом социально - демографического состава и плотности населения на территории Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области; планов и программ комплексного социально-экономического развития; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 
Местные нормативы градостроительного проектирования Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Волгоградской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Волгоградской области. 
Местные нормативы градостроительного проектирования Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области включают в себя:  
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения; 
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования; 
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.



1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВОЖИЗНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области установлены исходя из текущей обеспеченности сельского поселения объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития сельского поселения и муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения.



ПРОЕКТ


2


Таблица 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения



	

№
	

Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности
	Единица измерения
	Величина
	Параметр доступности
	Единица измерения
	Величина

	Объекты в области инженерной инфраструктуры

	
1.1
	Комплекс сооружений электроснабжения
	Объем электропотребления
	кВт ч/год на 1 чел.
	
941
	
Удаленность
	
Метров
	
500

	
1.2
	Комплекс сооружений газоснабжения
	
Объем газопотребления
	м3/год на 1 человека
	
218
	
Удаленность
	
Метров
	
500

	
1.3
	Комплекс сооружений теплоснабжения
	Объем теплопотребления
	МДж/год на 1 человека
	
1881
	
Удаленность
	
Метров
	
500

	
1.4
	Комплекс сооружений водоснабжения
	Объем водопотребления
	литры в сутки на одного человека
	
178
	Удаленность
	Метров
	
500

	
1.5
	Комплекс сооружений водоотведения
	Объем водоотведения
	литры в сутки на одного человека
	
178
	Удаленность
	Метров
	
500

	Область автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов

	
2.1
	
Улично-дорожная сеть
	
Плотность сети
	
км/км2
	
3,47
	Удаленность
	Метров
	
500

	Объекты в области физической культуры и спорта

	


3.1
	Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)
	


Количество объектов
	


Объект
	
1 на каждые 1000 человек населе- ния н. п. но не менее
1 объекта
	

Пешеходная доступность
	


Метров
	


500

	
Объекты культуры и искусства

	
4.1
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	
Количество объектов
	
объект
	1 независимо от численности населения
	

Транспортная доступность
	


Минут
	
30

	

4.2
	
Дом культуры
	

Количество объектов
	

объект
	
1 независимо от количества населения
	

Транспортная
доступность
	

Минут
	

20

	
Объекты в области материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления

	

5.1
	Административное здание органа местного самоуправления
	
Количество объектов
	
объект
	1 независимо от количества населения
	
Транспортная 
доступность 

	
Минут
	
60



	Иные объекты, предусмотренные законодательством 

	

№
	

Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности
	Единица измерения
	Величина
	Параметр доступности
	Единица измерения
	Величина

	6.1
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	Количество объектов
	объект
	1 независимо от численности населения
	Транспортная доступность
	Минут
	30

	
6.2
	Территории
рекреационного назначения (парк, сквер, бульвар, аллея)
	Площадь территории
	
кв. м. на чел.
	
11,88
	
Транспортная доступность
	
Минут
	
20

	
6.3
	
Детская площадка
	Площадь территории
	
кв. м. на чел.
	
0,5
	
Удаленность
	
м
	
500

	
6.4
	Площадка отдыха и досуга
	Площадь территории
	
кв. м. на чел.
	
0.10
	
Пешеходная доступность
	
м
	
600






2.   МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
      СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий поселений Городищенского муниципального района Волгоградской области, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального района и его сельских поселений, региона, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории поселения, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения сельского поселения.
Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области представлены в Таблице 2.
Таблица 2.
	


№
	


Область, вид, объект местного значения
	Правовые и технические основания установления значений
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности

	
	
	Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами местного значения
	Основания установления значений
максимально допустимого уровня территориальной до- ступности объектов местного
значения

	Объекты в области инженерной инфраструктуры

	1.1
	Комплекс сооружений электроснабжения
	Обоснование показателя:
Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034). Приложение Л.
	Обоснование показателя:
Удаленность не более 500 м в сельской местности, в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории»

	1.2
	Комплекс сооружений газоснабжения
	Обоснование показателя:
Объем газопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (Принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32) п.3.12.
	Обоснование показателя:
Удаленность не более 500 м в сельской местности, в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории»

	1.3
	Комплекс сооружений теплоснабжения
	Обоснование показателя:
Объем теплопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (Принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32). Приложение А.
	Обоснование показателя:
Удаленность не более 500 м в сельской местности, в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории»

	1.4
	Комплекс сооружени водоснабжения
	Обоснование показателя:
Объем водопотребления принят в соотствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
	Обоснование показателя:
Удаленность не более 500 м в сельской местности, в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории»

	1.5
	Комплекс сооружений водоотведения
	Обоснование показателя:
Объем водоотведения принят в соответствии с СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 N 635/11). П.5.1.1.
	Обоснование показателя: Удаленность не более 500 м в сельской местности, в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории»

	Область автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов

	2.1
	Улично-дорожная сеть
	Обоснование показателя:
Плотность сети 3,5 км/км2 принята в соответствии с п 1.15. «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный Научно- Исследовательский И Проектный Институт По Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя
	Обоснование показателя: Удаленность принята в соответствии с п 1.14.
«Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Градостроительству (Цниип Градостроительства)
Госгражданстроя

	Объекты в области физической культуры и спорта

	3.1
	Спортивная площадка городского поселения (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)

	1 объект на каждые 1000 человек населения н.п., но не менее 1 объекта, принят в соответствии с Концепцией пространственной организации территории Волгоградской области (проект Схемы территориального планирования Волгоградской области (схема 2030) с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России

	Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция"


	Объекты культуры и искусства

	4.1
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	Обоснование показателя:
Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 N Р- 948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
	Обоснование показателя:
Распоряжение Минкультуры России от 27.07.2016 N Р-948
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

	4.2
	Дом культуры 
	Обоснование показателя:
1 объект независимо от количества населения принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 N Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
Согласно рекомендаций СП 42.13330.2011 нормируемое количество мест в залах учреждений культуры, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений: 230-190.
Принимаем средний норматив в размере:
(230 +190) / 2 = 210 мест на 1 000 жителей.
	Обоснование показателя:
в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 N Р-948
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

	
	
	Помещения для культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры принимаются согласно рекомендаций СП 42.13330.2011, Приложение Д (Таб. Д1)
	

	Объекты в области материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления

	5.1
	Административное здание органа местного самоуправления
	Обоснование показателя:
1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями установленные ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	Обоснование показателя: Транспортная доступность принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.

	Иные объекты, предусмотренные законодательством

	6.1
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам

	1 точка принята в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"

	Транспортная доступность принята 30 минут в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"

	6.2
	Территории рекреационного назначения (парк, сквер, аллея)
	Обоснование показателя:
в соответствии с таблицей 9.2. СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*»
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/ пр)
	Обоснование показателя: Транспортная доступность в соответствии с п 9.4. СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*»
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/ пр)

	6.3
	Детская площадка
	Обоснование показателя:
	Обоснование показателя:
Детские площадки рекомендуется располагать в непосредственной близости от объектов культурно-досугового типа и объектов общеобразовательных учреждений, исходя из этого максимальная территориальная доступность объектов данного типа определятся в соответствии с параметрами территориальной доступности перечисленных объектов.

	
	
	в соответствии с п. 4.15.2.3. проекта
«Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений (включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды)» от 19.01.2017
	

	
	
	
	

	6.4
	Площадка отдыха и досуга
	Обоснование показателя:
0,1 м2 на человека площадь территории принята в соответствии с п. 4.15.3.2. проекта «Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений (включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды)» от 19.01.2017.
	Обоснование показателя: Пешеходная доступность в соответствии с п. 4.15.3.2. проекта «Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений (включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды)» от 19.01.2017.






















3.   ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
      СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, применяются при подготовке документов территориального планирования, документации по планировке территорий, при принятии органами местного самоуправления Городищенского муниципального района Волгоградской области решений о развитии застроенных территорий и подготовке градостроительных планов земельных участков, а также при внесении изменений в такие документы.
 Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области подлежат применению: 
органами государственной власти Волгоградской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности; 
органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий соответствующего муниципального образования; 
разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Волгоградской области, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Волгоградской области. 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Волгоградской области, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Волгоградской области. 
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