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ГОРОДИЩЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

от «____»  ____________ 2021 года № ______


	Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Городищенского муниципального района Волгоградской области

	



[bookmark: _GoBack]Рассмотрев проект решения Городищенской районной Думы 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Городищенского муниципального района Волгоградской области», на основании предписания комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности 
№ 04-20/П от 09.07.2020, статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»",  руководствуясь Уставом Городищенского муниципального района,
Городищенская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Городищенской районной Думы Волгоградской области от 31.10.2017 № 408 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Городищенского муниципального района Волгоградской области». 
2. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Городищенского муниципального района Волгоградской области в редакции согласно Приложению к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Междуречье».
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 



Председатель Городищенской
районной Думы                                                                                          А.А. Тулупов

Глава Городищенского 
муниципального района                                                                           А.В. Кагитин







 Приложение к решению
Городищенской районной Думы
от «_____» _________ № _______
                                                            












МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 






      
				                                                                          



















Волгоград 2021



[bookmark: Par45]СОДЕРЖАНИЕ
	
Введение
	
3

	
	

	
1. Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования 
    Городищенского муниципального района Волгоградской области
	
5

	2. Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Городищенского муниципального района Волгоградской области
	

10

	
	

	
3.	Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Городищенского муниципального района Волгоградской области
	

17

	Приложения:
	18

	Приложение 1. Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования
	 
18






























ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования Городищенского муниципального района Волгоградской области (далее – МНГП) разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации), регионального законодательства (Закон Волгоградской области от 07.06.2008 № 72-ОД «О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области», Региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области), нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального района (Постановление администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области от 12.05.2016 г. № 816 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Городищенского муниципального района Волгоградской области и внесения изменений в них»).
Цель работы: определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Городищенского муниципального района Волгоградской области объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Городищенского муниципального района Волгоградской области.
Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является обеспечение пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития территории.

Местные нормативы Городищенского муниципального района Волгоградской области разработаны в целях:
1) организации управления градостроительной деятельностью на территории Городищенского муниципального района Волгоградской области, установления требований к объектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;
2) обоснованного определения параметров развития территорий Городищенского муниципального района Волгоградской области при подготовке документов территориального планирования с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;
3) сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.
Задачами применения местных нормативов является создание условий для:
1) преобразования пространственной организации Городищенского муниципального района Волгоградской области, обеспечивающего современные стандарты организации территорий Городищенского муниципального района Волгоградской области жилого, производственного, рекреационного назначения;
2) планирования территорий Городищенского муниципального района Волгоградской области под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории);
3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения (включая инвалидов);
4) сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов Городищенского муниципального района Волгоградской области.
В соответствии с положениями градостроительного кодекса РФ в состав местных нормативов градостроительного проектирования Городищенского муниципального района Волгоградской области входит основная часть, устанавливающая расчетные показатели, предусмотренные в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, материалы по обоснованию, правила и область применения расчетных показателей, приведенных в основной части МНГП.
Основная часть МНГП содержит совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения Городищенского муниципального района Волгоградской области.
Нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства Городищенского муниципального района Волгоградской области, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований района, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития региона, муниципального района, предложений органов местного самоуправления. При выполнении сбора, систематизации и анализа данных были подготовлены и направлены запросы в Администрацию Городищенского муниципального района Волгоградской области и ее структурные подразделения, государственные комитеты и управления, дополнительные данные были собраны Подрядчиком самостоятельно по результатам анализа официальных источников информации Администрации, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, действующих документов градостроительного проектирования и территориального планирования субъекта Российской Федерации, а также документов комплексного социально-экономического развития региона.
Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития региона, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, Городищенского муниципального района Волгоградской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания и транспортной инфраструктуры и благоустройства.
1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Городищенского муниципального района Волгоградской области установлены исходя из текущей обеспеченности района объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона и муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения.
Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части МНГП приведено в части 2 настоящего документа.
ПРОЕКТ


2


Таблица 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения муниципального района

	
№
	
Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности
	Единица измерения
	Величина
	Параметр доступности
	Единица измерения
	Величи на

	Объекты в области инженерной инфраструктуры

	

1.1
	

Комплекс сооружений электроснабжения
	

Объем электропотребления
	

кВт ч/год на 1 чел.
	

1337
	

Удаленность
	

Метров
	0
(до границы населен
ного пункта)

	

1.2
	

Комплекс сооружений газоснабжения
	

Объем газопотребления
	

м3/год на 1 человека
	

198
	

Удаленность
	

Метров
	0
(до границы населен
ного пункта)

	Объекты в области образования



	

2.1
	
Дошкольные образовательные организации
	Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет
	

Место
	сельские н. п.
45 / 100 детей
от 0 до 7 лет
	
Транспортно- пешеходная доступность
	

Метров
	Сельские н.п.
500

	
	
	
	
	Городские н.п.
64 / 100 детей от 0 до 7 лет
	
	
	Городские н.п.
300

	

2.2
	

Общеобразовательные организации
	Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет
	

Место
	сельские н. п.
45 / 100 детей
от 7 до 18 лет
	
Транспортно- пешеходная доступность
	

Минут
	
30

	
	
	
	
	Городские н.п. 94 / 100 детей от 7 до 18 лет
	
	
	

	




2.3
	



Объекты дополнительного образования
	Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций, реализующих программы
дополнительного образования
	



Мест
	


сельские н. п. 10 /100 детей
от 5 до 18 лет
	



Транспортная доступность
	



Минут
	




30

	
	
	
	
	городские н.п. 30 / 100 детей от 5 до 18 лет
	
	
	

	Область автомобильных дорог местного значения

	

3.1
	Автомобильная дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского н.п. с сетью дорог общего пользования
	

Количество объектов
	

Объект
	

1
	

Удаленность
	

Метров
	0
(до границы населен
ного пункта)

	Объекты в области физической культуры и спорта

	

4.1
	Спортивное плоскостное сооружение без трибун (футбольное поле с беговой дорожкой, возможны доп.
спортивные площадки)
	

Количество объектов
	

Объект
	
1 независимо от численности населения
	
Транспортная доступность
	

Минут
	

90

	


4.2
	Спортивное плоскостное сооружение с трибунами (футбольное поле с беговой дорожкой, возможны доп. спортивные площадки для проведения соревнований
межмуниципального и регионального уровней)
	


Количество объектов
	


Объект
	

1 независимо от численности населения
	

Транспортная доступность
	


Минут
	


90

	


4.3
	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами (закрытый зал для проведения соревнований
межмуниципального и регионального уровней)
	

Количество объектов
	

Объект
	

1 независимо от численности населения
	

Транспортная доступность
	

Минут
	


90

	Объекты культуры и искусства



	
5.1
	Межпоселенческая общедоступная библиотека
	
Количество объектов
	
объект
	1 независимо от численности
населения
	Транспортная доступность
	
Минут
	
60

	
5.2
	Межпоселенческая детская библиотека
	
Количество объектов
	
объект
	1 независимо от численности
населения
	Транспортная доступность
	
Минут
	
60

	
5.3
	Музей
	
Количество объектов
	
объект
	1 независимо от численности
населения
	Транспортная доступность
	
Минут
	
60

	

5.4
	
Организация досуга
	

Количество объектов
	

объект
	
1 независимо от количества населения
	

Транспортно- пешеходная
	

Минут
	

30

	Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления

	
6.1
	Административное здание органа местного
самоуправления
	
Количество объектов
	
объект
	1 независимо от количества
населения
	Транспортная доступность
	
Минут
	
90



























2.   МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
      СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Городищенского муниципального района Волгоградской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий Городищенского муниципального района Волгоградской области, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального района, региона, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения муниципального района.
Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Городищенского муниципального района Волгоградской области представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Обоснование расчетных показателей

	
	
	Правовые и технические основания установления значений допустимого

	
	
	уровня обеспеченности объектами местного значения и их

	
	Область, вид,
	территориальной доступности

	№
	объект местного значения
	

	
	
	Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения
	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения

	Объекты в области инженерной инфраструктуры

	1.1
	Комплекс сооружений электроснабжени я
	Обоснование показателя:
Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1034).
Приложение Л.
	Обоснование показателя:
Удаленность принята 0 м (до границы населенного пункта) в соответствии с полномочиями установленные ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	1.2
	Комплекс
сооружений газоснабжения
	Обоснование показателя:
Объем газопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (Принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных
коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32) п.3.12.
	Обоснование показателя:
Удаленность принята 0 м (до границы населенного пункта) в соответствии с полномочиями установленные ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	Объекты в области образования

	2.1
	Дошкольные образовательные организации
	Обоснование показателя:
Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято для сельских н. п. - 45 места, для городских н.п. - 64 мест в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О
методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования».
	Обоснование показателя:
Доступность принята для сельских н. п. – 500 м в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования».

	2.2
	Общеобразовател
ьные организации
	Обоснование показателя:
Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет принято для сельских н. п. - 45 мест, для городских н.п. - 94 мест в соответствии с приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О
методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов
Российской Федерации объектов образования»
	Обоснование показателя:
Доступность принята для сельских н. п. – 30 мин в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования».

	2.3
	Объекты
дополнительного образования
	Обоснование показателя:
Число мест в организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет принято для сельских н. п. - 10 мест, для городских н.п. - 30 мест в соответствии с приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О
методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»
	Обоснование показателя:
Доступность принята 30 мин, в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК- 950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования».

	Область автомобильных дорог местного значенич

	3.1
	Автомобильная
дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского н.п. с сетью дорог общего пользования
	Обоснование показателя:
С целью обеспечения круглогодичной связи сельского н.п. с сетью автомобильных дорог общего пользования.
	Обоснование показателя:
Удаленность принята 0 м (до границы населенного пункта) в соответствии с полномочиями установленные ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	Объекты в области физической культуры и спорта

	4.1
	Спортивное
плоскостное сооружение без трибун (футбольное поле с беговой дорожкой, возможны доп. спортивные площадки)
	Обоснование показателя:
В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 г. № 586:
	Обоснование показателя:
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п. 10.2, п.
10.4, Таблица 10.1)

	
	
	- Потребность населения в объектах спорта определяется
исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере
	

	
	
	100%;
	

	
	
	- Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта
(ЕПС);
	

	
	
	- При определении нормативной потребности населения в
объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС, равный 12,2 % от населения (122 человека на 1 000 населения);
	

	
	
	- ЕПС рассчитывается по формуле:
ЕПС = (а + б + …) / к, где: а, б,
… - планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта; к – количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте спорта.
Обоснование показателя ЕПС:
Согласно приложения к Методическим рекомендациям по планово-расчетным показателям количества занимающихся, показатель ЕПС составит:
ЕПС = (3+6+5+6) / 4 = 5 % или
50 человек на 1000 населения.
	

	4.2
	Спортивное
плоскостное сооружение с трибунами (футбольное поле с беговой дорожкой, возможны доп. спортивные площадки для проведения соревнований межмуниципальн ого и регионального уровней)
	Обоснование показателя ЕПС:
Согласно приложения к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, по планово- расчетным показателям количества занимающихся, показатель единовременной пропускной способности составит:
ЕПС = (18+20+22+6+4+30) / 6 =
16,7 % или 167 человек на 1000 населения.
	Обоснование показателя:
Доступность принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330. «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция (утв.
Приказом Минстроя России от 30.12.2016
№1034/пр)



	


№
	

Область, вид, объект местного значения
	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности

	
	
	Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения
	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения

	4.3
	Крытый
спортивный универсальный зал с трибунами (закрытый зал для проведения соревнований межмуниципальн ого и регионального уровней)
	Обоснование показателя:
Согласно приложения к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, по планово- расчетным показателям количества занимающихся, показатель единовременной пропускной способности составит:
ЕПС =
(50+18+15+20+20+5+5+6+6+5+
20+16+4 +15+8) / 15 = 14,2 %
или 142 человека на 1000 населения.
Показатель площади установлен на уровне, рекомендуемом в Приложении к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, для различных видов спорта.
Показатель принимается средний, для обеспечения одновременного использования объекта для различных видов спорта:
П =
(20+30+13+12+18+11+11+32+2
2+9+14+5) / 12 = 16,4 кв. м. на 1
человека.
	Обоснование показателя:
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п. 10.2, п.
10.4, Таблица 10.1)

	Объекты культуры и искусства

	5.1
	Межпоселенческ ая общедоступная библиотека
	Обоснование показателя:
Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
	Обоснование показателя:
Транспортная доступность принята 60 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 N Р- 948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

	5.2
	Межпоселенческ
ая детская библиотека
	Обоснование показателя:
Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
	Обоснование показателя:
Транспортная доступность принята 60 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р- 948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

	5.3
	Музей
	Обоснование показателя:

Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 N Р-948
"Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций
культуры"
	Обоснование показателя:

Транспортная доступность принята 60 мин. в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 N Р-948 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"

	5.4
	Организация досуга
	Обоснование показателя:
1 объект независимо от количества населения принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
	Обоснование показателя:
Транспортно-пешеходная доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

	
	
	Согласно рекомендаций СП 42.13330.2011 нормируемое количество мест в залах учреждений культуры, посетительское место на 1 тыс. чел.:  80.
	

	
	
	Помещения для культурно- массовых мероприятий в учреждениях культуры принимаются согласно
рекомендаций СП 42.13330.2011, Приложение Д (Таб. Д1)
	

	Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления

	10.1
	Административн
ое здание органа местного самоуправления
	Обоснование показателя:
1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями установленные ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
	Обоснование показателя:
Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.














3.   ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
 СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Городищенского муниципального района Волгоградской области, применяются при подготовке документов территориального планирования, документации по планировке территорий, при принятии органами местного самоуправления Городищенского муниципального района Волгоградской области решений о развитии застроенных территорий и подготовке градостроительных планов земельных участков, а также при внесении изменений в такие документы 
Утвержденные МНГП Городищенского муниципального района Волгоградской области подлежат применению: 
органами государственной власти Волгоградской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности; 
органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий соответствующего муниципального образования;
 разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Городищенского муниципального района Волгоградской области, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Волгоградской области, установленных РНГП Волгоградской области.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Алексеевского муниципального района Волгоградской области, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Волгоградской области, установленных РНГП Волгоградской области. 




ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. 

Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования

Федеральные нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ. 
3. Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2008 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
5. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
6. Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
7. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
8. Федеральный закон от Российской Федерации 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
[bookmark: page595]9. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009г. №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»
11. Приказ Министерства Здравоохранения России от 23.06.2015 N 361н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»
12. Приказ Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации от 25 октября 2004г. №484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

Нормативно-правовые акты Волгоградской области
13. Закон Волгоградской области №140-ОД от 6 ноября 2014 г. «О социальном обслуживании населения Волгоградской области».
15. Региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области, утвержденные приказом Комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 08.09.2020 № 95-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»

Нормативно-правовые акты Городищенского муниципального района Волгоградской области
16. Постановление администрации Городищенского муниципального района от 01 апреля 2016 г. № 217 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Городищенского муниципального района Волгоградской области»
17. Решение Коллегии администрации Городищенского муниципального района "О прогнозе социально–экономического развития Городищенского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" от 21 сентября 2015 г. № 7/21.
18.  Постановление администрации Городищенского муниципального района от 25 декабря 2014 г. № 2562 «Об утверждении плана подготовки документов стратегического планирования Городищенского муниципального района Волгоградской области»
19. Муниципальная программа «Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 гг.»
20.	«Стратегия социально-экономического развития Городищенского муниципального района до 2020 года»
21.	«Прогноз социально-экономического развития Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов»
22. Муниципальная программа «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2017-2019 годы»
23. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2016-2018 годы»
24. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
25. Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2016-2018 годы»
26.	Муниципальная программа «Образование» Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы»
Строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству
27. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 820).
28. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/10)
[bookmark: page613]29. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 782).
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